# **Jalon 4**

## Configuration linksys showroom :

Nous allons brancher l’adresse ip au portail captif.

La sécurité WPA2 :

Une image contenant texte, capture d’écran, logiciel, Icône d’ordinateur

Description générée automatiquement

**Configuration linksys Magasin 1 :**

Nous avons changé l’adresse IP de la borne linksys.

Une image contenant logiciel, capture d’écran, texte, Icône d’ordinateur

Description générée automatiquement  
  
La sécurité WPA2 :

Une image contenant texte, capture d’écran, logiciel, Icône d’ordinateur

Description générée automatiquement